Medienausstattung - FAQ

Allgemeine Fragen Fixer PC Laptop Visualizer Video DVD Minidisc CD Externes Video Mikrofon | Hinweis: Sollte es denoch nicht funktionieren, verständigen Sie die Haustechnik! E-Mail: admin@technikum-wien.at Telefondurchwahl 250 bzw. 252!

Allgemeine Fragen | top

Der Bildschirm des Touchscreen ist ausgeschalten? | • | Nach einiger Zeit schaltet sich das Touchscreen in einen Standby-Modus! Um diesen wieder aufzuheben, berühren Sie einfach den Bildschirm!

Fixer PC | top

Es erscheint kein Bild auf der Leinwand? | • | Warten Sie die Aufwärmzeit des Beamers ab!
• | Überprüfen Sie ob das VGA-Kabel beim PC angeschlossen ist!
• | Betätigen Sie beim Touchscreen im Menü "Fixer PC" den Button E/A (siehe Abb. 1)!
• | Steigen Sie aus allen Menüs aus und starten Sie das Touchscreen neu!
| Abb.1
Der Ton des PC`s lässt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "fixer PC" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!
• | Überprüfen Sie, ob das Audiokabel an die Soundkarte beim PC korrekt angeschlossen ist!
• | Überprüfen Sie, ob das Audiokabel beim Steckfeld korrekt angeschlossen ist!
• | Überprüfen Sie die Einstellungen beim PC!

Laptop | top

Es erscheint kein Bild auf der Leinwand? | • | Warten Sie die Aufwärmzeit des Beamers ab!
• | Betätigen Sie beim Touchscreen den Button E/A (siehe Abb.1)!
• | Überprüfen Sie die Einstellungen bei Ihrem Laptop!
• | Überprüfen Sie, ob das VGA-Kabel beim Laptop angeschlossen ist!
• | Überprüfen Sie, ob das VGA-Kabel beim Steckfeld korrekt angeschlossen ist (siehe Abb.2)!
| Abb. 1 | Abb. 2
Der Ton des Laptops läßt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "Laptop" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!
• | Überprüfen Sie, ob das Audiokabel vom Laptop korrekt beim Steckfeld angeschlossen ist!
• | Überprüfen Sie die Einstellungen bei Ihrem Notebook!

Visualizer | top

Es erscheint kein Bild auf der Leinwand? | • | Warten Sie die Aufwärmzeit des Beamers ab!
• | Betätigen Sie beim Touchscreen den Button E/A (siehe Abb.1)!
• | Überprüfen Sie ob das VGA-Kabel beim Visualizer angeschlossen ist!
• | Überprüfen Sie, ob das VGA-Kabel beim Steckfeld korrekt angeschlossen ist (siehe Abb.2)!
| Abb. 1 | Abb. 2
Das Bild spiegelt | • | Schalten Sie die Lampe des Visualizers ab! Dies können Sie mit dem Schalter "light" (siehe Abb.1)!
• | Drehen Sie die Lampe des Visualizers (siehe Abb.2) weg, sodaß die Beleuchtung Ihres Bildes nicht so grell ist!
• | Dimmen Sie die Hörsaalbeleuchtung!
| Abb. 1 | Abb.2
Es erscheint nur ein Teil des Bildes auf der Leinwand? | • | Auf dem Visualizer gibt es zwei Zoomtasten (siehe Abb.1)! Mit diesen können Sie das Bild vergrössern bzw. verkleinern!
| Abb. 1

Video | top

Es erscheint kein Bild auf der Leinwand? | • | Warten Sie die Aufwärmzeit des Beamers ab!
• | Betätigen Sie beim Touchscreen den Button E/A (siehe Abb.1)!
| Abb. 1
Der Ton des Videos läßt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "Video" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!

DVD | top

Es erscheint kein Bild auf der Leinwand? | • | Warten Sie die Aufwärmzeit des Beamers ab!
• | Betätigen Sie beim Touchscreen den Button E/A (siehe Abb.1)!
| Abb. 1
Der Ton der DVD läßt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "DVD" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!

Minidisc | top

Der Ton der Minidisc läßt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "Minidisc" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!

CD | top

Der Ton der CD läßt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "CD" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!

Externes Video | top

Es erscheint kein Bild auf der Leinwand? | • | Warten Sie die Aufwärmzeit des Beamers ab!
• | Betätigen Sie beim Touchscreen den Button E/A (siehe Abb.1)!
| Abb. 1
Der Ton des externen Videos läßt sich nicht über die Soundanlage abspielen? | • | Überprüfen Sie, ob beim Touchscreen im Menü "externes Video" der Ton auf "stumm" gestellt ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit der Taste "mute" aus!
• | Überprüfen Sie, ob das Audiokabel von der Kamera richtig beim Steckfeld angeschlossen ist (siehe Abb.1)!
| Abb. 1

Mikrofon | top

Kein Ton? | • | Kontrollieren Sie beim Touchscreen, ob das Mikrofon auf stumm geschalten ist! Wenn ja, dann schalten Sie es mit dem Button E/A aus (siehe Abb.1)!
• | Kontrollieren Sie, ob der Akku leer ist! Voll aufgeladene Akkus befinden sich im Ladegerät hinter dem Medienkasten!
• | Überprüfen Sie, ob beim Mikrofon auf "stumm" geschalten ist! Das funktioniert mit dem Schalter "mute" auf der Unterseite des Mikrofons!
• | Kontrollieren Sie, ob der Empfänger im Medienkasten eingeschaltet ist (siehe Abb.2)!
• | Kontrollieren Sie, ob beim Mikrofon und beim zugehörigen Empfänger der richtige Kanal eingestellt ist! Einstellen des Kanals!
| Abb. 1 | Abb. 2
Der Ton setzt teitweise aus? | • | Wenn die rote Ledleuchte, die sich auf der Unterseite des Mikrofons befindet, blinkt, dann ist der Akku schon schwach! Da kann es zu zeitweisen Übertragungsausfällen kommen!
• | Es befindet sich ein Funkloch im Hörsaal! Wenn Sie sich etwas abseits vom Vortragendentisch befinden, kann es teilweise zu Übertragungsausfällen kommen!
Einstellen des richtigen Kanals! | • | Drücken Sie auf den Druckknopf "set", der sich auf der Unterseite des Mikrofons befindet, so oft bis "channel" am Display erscheint!
• | Nun können Sie mit den Pfeiltasten den Kanal einstellen! Es muß den gleichen Kanal aufweisen, den der Empfänger im Medienkasten hat! Beim Mikrofon 1 ist es der Kanal 3 und beim Mikrofon 2 ist es der Kanal 4!
• | Anschließend drücken Sie wieder den Druckknopf "set"!
• | Bei den Mikrofonempfänger funktioniert das Einstellen des richigen Kanals genauso (siehe Abb.1)!
| Abb. 1